|  |  |
| --- | --- |
| **15 июня понедельник** | |
| Ф. и .о обучающегося |  |
| Учебная дисциплина | **ОП.06 ОХРАНА ТРУДА** |
| Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер |
| Преподаватель | Мировова Елена Леоновна |
| Раздел | Электробезопасность и пожарная безопасность |
| Тема урока 41,42 | **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПБ.** |

**Урок 22**

Обеспечение пожарной безопасности является первоочередной задачей каждого предприятия и организации. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Законом РФ «О пожарной безопасности».

**Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ).**

Пожарная безопасность неотъемлемая часть охраны труда. Поэтому обеспечение пожарной безопасности для работников является обязательным требованием.

Система пожарной безопасности в РФ включает в себя комплекс экономических,

социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, направленных на

предупреждение и ликвидацию пожаров.

**Ответственность за пожарную безопасность предприятия возлагается на руководителей предприятий.**

***Пожарная безопасность*** представляет собой комплекс действий по предупреждению опасности возникновению пожаров и взрывов, а так же, в случае их возникновения, мер по их ликвидации.

***Пожар*** – это неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

**Основными причинами возгораний и пожаров на производстве являются:**

1. нарушения правил пожарной безопасности при обращении с открытыми источниками

огня (электрогазосварочные работы, применение паяльных ламп и факелов для разогрева и т.д.);

2. курение в запрещенных местах (цехах, складах, местах, где хранятся и используются

горючие материалы, ЛВЖ, ГЖ);

3. неисправность электрооборудования, электросетей и электроаппаратуры;

4. нарушение правил эксплуатации оборудования и технологических процессов;

5. нарушение правил хранения горючих, самовозгорающихся материалов, ЛВЖ и ГЖ;

6. возникновение зарядов статического электричества;

7. отсутствие надежных устройств молниезащиты;

8. аварии;

9. действия сил природы

.**Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на:**

1.**Организационные мероприятия**, которые предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, организацию добровольных пожарных дружин, пожарно- технических комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной безопасности и т.д.

**2.Технические мероприятия** - соблюдение противопожарных правил, норм при проектирований здания, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освящения, правильное размещение оборудования.

**3.Мероприятия режимного характера** - это запрещение курения в неустановленных местах, производство сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д.

**4.Эксплуатационными мероприятиями** являются своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического оборудования.

**Что включает в себя пожарная безопасность на предприятии общепита**

1.Сигнализации, которая должна предупреждать о пожаре при первых же его проявлениях.

2.Четко структурированной и понятной эвакуационной схемы. Желательно наличие указателей с подсветкой, которые видны даже в условиях сильной задымленности.

3.Громкоговорителя, с помощью которого необходимо уведомить о происшествии всех присутствующих в зоне поражения.

4.Инструктажа сотрудников, которые должны уметь сориентировать посетителей и коллектив во время пожара. К тому же, инструктаж служит хорошей профилактикой таких происшествий, так как сотрудникам рассказывают обо всех путях возникновения пожара, в том числе, при неправильной эксплуатации оборудования.

**ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Противопожарный инструктаж по назначению, целям, срокам проведения может быть: 1.**Вводный** Он проводится в специально оборудованном зале/кабинете, другом специально выделенном помещении, оснащенным/укомплектованным наглядными пособиями – ручными огнетушителями, индивидуальными средствами защиты, учебно-методическими материалами всего один раз для всех сотрудников/служащих, поступающих на работу в независимости от их новых должностей/обязанностей, образования, профессии, квалификации, стажа работы; а также для прибывающих на производственную стажировку/практику студентов/учащихся, в командировку, специалистов сторонних/подрядных организаций, сезонных рабочих. Инструктаж проводит, назначенное приказом должностное лицо, ответственное за ПБ, или инженер по ТБ/ПБ на крупных предприятиях.

**2.Первичный -**проводится на рабочем месте, прошедших вводный инструктаж,

а также с собственными работниками, переведенными из другого подразделения предприятия/организации, а также теми из них, кому предстоит выполнять новую работу/обязанности.

**3.Повторный** Он проводится с каждым сотрудником предприятия/организации в целях проверки/контроля знаний в области ПБ, действий при возникновении пожара. 4.**Внеплановый** Его проводят, если нужно довести до персонала информацию об изменении требований правил ПБ, происшедших пожарах с гибелью людей, крупным ущербом, разрушением/обрушение зданий/сооружений по вине работников, в т.ч. на предприятиях подобного технологического/технического профиля, одного ведомства/компании.

**5.Целевой** Проводится перед началом временных работ, выдачей разрешения/наряда-допуска для выполнения пожароопасных работ с использованием открытого пламени, при устранении аварийных ситуаций.

**Средства тушения пожара – это вещества и пожарная техника, способные прекратить процесс горения различных веществ и материалов.**

1.ПК-пожарный кран.

2.Пожарный щит.

3.Огнетушители.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | план эвакуации людей при пожаре **НАЗНАЧЕНИЕ** |  |
| **2.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\4489ba846239dcac85472b9a9abee383.jpgЗнак пожарной безопасности** |  |
| **3.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\17.jpg Знак пожарной безопасности** |  |
| **4.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\1021869764.jpgЗнак пожарной безопасности** |  |
| **5.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\RX00029 & RX00029.jpg Знак пожарной безопасности** |  |
| **6.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\5def26fa60eaa.png Знак пожарной безопасности** |  |
| **7.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\Pozharnaya-lestnitsa.jpg Знак пожарной безопасности** |  |
| **8.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\Е04.jpg Знак пожарной безопасности** |  |
| **9.** | **C:\Documents and Settings\Лена\Рабочий стол\9917fbebbeb0bed49847855748485f6b.bmp Знак пожарной безопасности** |  |
| **10.** | C:\Documents and Settings\Лена\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\znaki-pozharnoj-bezopasno_1551880831.jpeg **Знак пожарной безопасности** |  |

**Домашнее задание: заполнить таблицу**