|  |
| --- |
| **18 июня четверг** |
| Ф. и .о обучающегося |  |
| Учебная дисциплина  | **ОП.06 ОХРАНА ТРУДА** |
| Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер |
| Преподаватель | Мировова Елена Леоновна |
| Раздел | Электробезопасность и пожарная безопасность |
| Тема урока 53,54 |  **ПЗ №7 Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания. Разработка табеля боевого расчета.** |

 **Урок 28**

 **Цель-**разработать план эвакуации людей и материальных ценностей и табель боевого расчета.

**План пожарной эвакуации** – это графический документ, в котором прорисованы эваковыходы на улицу и пути, по которым к ним следует добираться, приведены лаконичные инструкции, что при этом нужно делать.

**В планы эвакуации (ПЭ**) включаются схемы помещений, этажей со схематическими пояснениями, откуда и куда бежать, чтобы спастись. В них указываются порядок и содержание действий, необходимых, чтобы спастись самому и уменьшить вред от ЧП.

Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать на хорошо заметных местах, чтобы их смогли увидеть даже те люди, которые впервые попали в помещение. Они должны быть краткими, понятными, хорошо читаться.

**План пожарной эвакуации включает:**

* ***текстовую часть***. Прописывается, в какой последовательности и что именно делать после обнаружения пожара, обязанности ключевых лиц, указываются «горячие» телефоны, поясняются спецобозначения, приводится другая полезная информация.
* ***графическую часть***. Это поэтажные либо секционные планы объекта с указанием:

— эвакуационных выходов и путей к ним со всех рабочих мест, кабинетов, секций здания;
— аварийных выходов;
— лестниц, задействованных в ходе эвакуации;
— где размещаются первичные средства пожаротушения, ПЭ, связь, др.

Однозначных требований к шрифтам, линиям, другим элементам чертежа законодательство не устанавливает. Есть такие требования к высотам графических элементов:

* шрифта – 3 мм и более;
* символов – 8-15 мм.

Единственное требование – в пределах одного чертежа ПЭ символы и шрифты выполняются в едином масштабе, чтобы план легко понимался. Чтобы читающий план эвакуации человек мог быстро сориентироваться по чертежу, место расположения этого плана пожарной эвакуации обозначается пометкой «Вы находитесь здесь».

**Где необходимо размещать планы эвакуации людей при пожаре**

Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать на хорошо просматриваемых с разных сторон помещения местах со свободным доступом, так сказать, на виду, чтобы «бросались в глаза», например, возле центральной лестницы, главного входа на этаж, посреди экспозиционного зала.

Поэтому изучение ПЭ – одно из начальных мероприятий тренировочной эвакуации. Целесообразно убедиться, что каждый из сотрудников умеет его правильно читать и понимает, что и как на чертеже изображено.

****

**Табель боевого расчета - документ, определяющий действия члена боевого расчёта на пожаре**

****

**Домашнее задание:**

Составьте Табель боевого расчета (обязанности каждого) на

смене работников ресторана Айсберг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ф.инициалы | Действия |
| 1.пост | Иванов М.А. |  |
| 2.пост | Загоскина В.А. |  |
| 3.пост | Джаловян М.Е |  |
| 4.пост | Симкин А.Т. |  |